**Znak sprawy: DZT/11/2020**

**Załącznik nr 2 do Zaproszenia**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi prowadzenia bieżącej konserwacji dźwigów zamontowanych w budynku wykonanie usługi prowadzenia bieżącej konserwacji dźwigu elektrycznego o nr fabrycznym A-9727 oraz hydraulicznych o nr fabrycznych 278343 i H05-646 zainstalowanych w budynku głównym Szpitala Al. Racławickie 23 w Lublinie oraz w budynku Przychodni.

Usługa winna być wykonywana w terminach i zakresie określonych w instrukcji eksploatacji (nie rzadziej jednak niż co 30 dni). Konserwacja dźwigów obejmuje czynności mające na celu zmniejszenie zużycia się poszczególnych części oraz zapewnienie poprawnej i bezpiecznej pracy i polega, w szczególności na:
a) sprawdzeniu stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań
b) sprawdzeniu działania elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych
c) sprawdzeniu działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych
d) sprawdzeniu przez oględziny, nie rzadziej niż co 12 miesięcy stanu: konstrukcji nośnej, toru jezdnego, instalacji ochrony przeciwporażeniowej.
e) bieżącym usuwaniu usterek i innych nieprawidłowości w działaniu, w ramach tych czynności konserwator może bez uzgadniania z organu UDT dokonywać wymiany elementów dźwigu:

-cięgien nośnych
-urządzeń chwytających
-zespołu napędowego lub jego elementów
-urządzeń zabezpieczających, w szczególności ogranicznika prędkości lub systemu ryglowania drzwi przystankowych

f) bezzwłocznego powiadamiania eksploatującego o nieprawidłowościach, które spowodowały konieczność wyłączenia dźwigu z eksploatacji i dokonanie odpowiedniego wpisu do dziennika konserwacji

g) odnotowywaniu z podaniem daty i potwierdzeniem podpisem w dzienniku konserwacji wyników przeglądów i wykonanych czynności

h) przygotowaniu i udziale osoby prowadzącej konserwacje w corocznej kontroli dźwigu prowadzonej przez Wojskowy Dozór Techniczny.

Ponadto wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia całodobowego Pogotowia Dźwigowego dla usuwania bieżących usterek i zgłaszanych awarii dźwigów w godzinach od 7do 22 – czas reakcji 4 godziny (tj. czas przystąpienia do usuwania usterek i awarii) oraz w celu uwalniania ludzi z kabiny i w stanach zagrożeń dla zdrowia i życia użytkowników dźwigu w możliwe najkrótszym czasie od chwili zgłoszenia przy uwzględnieniu m.in. warunków dojazdu ekip do miejsca zdarzenia.

Wykaz dźwigów

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nr fabryczny/ nazwa dźwigu  | Rok produkcji |
| 1. | Dźwig osobowy hydrauliczny typu SB 1600H/ Nr fabryczny H05-646 | 2006 |
| 2. | Dźwig osobowy hydrauliczny Nr fabryczny 278343 | 2007 |
| 3. | Dźwig osobowy elektryczny typu SGA/ Nr fabryczny 9727 | 1989 |

. ...................................................

*Podpis osoby upoważnionej do*

 *reprezentowania Wykonawcy*