|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOSZTORYS OFERTOWY ART. ELEKTRYCZNE Załącznik nr1** | | | | | | | | | | |
| **L.p** | **Przedmiot zamówienia** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT** | | | **Wartość brutto** | **Producent/ Marka** |
|
| **%** | **Wartość** | |
|  | Akumulatory niklowo-wodorkowe od 2,4V do 6V naładowane NIMH | szt. | 40 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Baterie alkaiczne R6 | szt. | 500 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Baterie alkaiczne R3 | szt. | 500 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Baterie RL61 9V | szt. | 50 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Dzwonek bezprzewodowy z zasilaniem odbiornika 230V, jedna melodia , głośność od 60 do 70 [dB] | szt. | 10 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Gniazdo hermetyczne podwójne n/t | szt. | 50 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Gniazdo podwójne z/u | szt. | 50 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Lampka biurowa na żarówki LED, gwint E27 o napięciu - 230V/50Hz, moc - max 100W, trzonek- E27, klasa izolacji- II, stopień ochrony - IP20 | szt. | 5 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Kołki rozporowe wkręcane KAXN fi 6mm dł.50-60mm, opakowanie 200szt. | op. | 10 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Kołki rozporowe wbijane KSMXN fi 8mm dł.60-70mm, opakowanie 20szt. | op. | 10 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Kołki rozporowe wkręcane KAXN fi10mm dł.70-80mm, opakowanie 20szt. | op. | 10 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Kanał instalacyjny20x20 biały 2mb | szt. | 10 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Korytko kablowe 20x35 białe 2mb | szt. | 10 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Moduł awaryjny 2h 4-36W A/SA, do EVG, test ręczny | szt. | 10 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Moduł awaryjny 2h 4-58W A/SA do KVG/EVG, test ręczny | szt. | 5 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Moduł awaryjny 36W 2h, automatyczny | szt. | 2 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Moduł awaryjny 2x6-18W 2h, automatyczny | szt. | 2 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Opaska zaciskowa, kablowa, bezbarwna, dł. 20 cm op.100szt. | op. | 4 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Oprawa hermetyczna IP65 2x18W, klosz PC, obudowa ABS | szt. | 2 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Oprawa hermetyczna IP65 2x36W, klosz PC, obudowa ABS | szt. | 2 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Oprawa rastrowa n/t 2x36W EVG PAR | szt. | 2 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Oprawa rastrowa n/t 4x18W EVG PPAR | szt. | 2 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Oprawa meblowa podszafkowa świetlówkowa T5 13W | szt. | 2 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Oprawa świetlówki 2x18W, oprawa kloszowa, klosz pryzmatyczny, statecznik EVG | szt. | 2 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Oprawa świetlówki 2x36W, oprawa kloszowa, klosz pryzmatyczny, statecznik EVG | szt. | 2 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Plafon hermetyczny 75W, oprawa biała, klosz matowy | szt. | 2 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Plafon oświetleniowy 100W, oprawa biała, klosz przeźroczysty | szt. | 2 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Plafon z czujnikiem ruchu LED HV 10W | szt. | 2 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Pokrywy do puszek instalacyjnych od fi 60 do fi 80 | szt. | 50 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Przedłużacz 1.5M 5 gniazda z/u, wyłącznikiem, filtrem i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym | szt. | 5 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Przedłużacz 3M 5 gniazda z/u, wyłącznikiem, filtrem i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym | szt. | 5 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Przedłużacz5M 3gniazda z/u, wyłącznikiem, filtrem i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym | szt. | 5 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Przewód YTDY 8x0.5 mm | mb | 50 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Przewód telefoniczny YTKSY 2x2x0.5 mm | mb | 50 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Przewód YDY p2x1.5 mm 750V biały przewód | mb | 100 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Przewód YDY p3x1.5 mm 750V biały przewód | mb | 100 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Przewód YDY p3x2.5 mm 750V biały przewód | mb | 100 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Puszki instalacyjne p/t PK-60F fi60 z pokrywą | szt. | 30 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Puszki instalacyjne p/t PO-80F fi80 z pokrywą | szt. | 30 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Statecznik elektroniczny EVG T8 58W ciepły start | szt. | 5 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Statecznik elektroniczny EVG T5 54W ciepły start | szt. | 5 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Statecznik elektroniczny EVG T5 2x24W/39W ciepły start | szt. | 5 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Statecznik elektroniczny EVG T8 36W ciepły start | szt. | 5 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Świetlówka kompaktowa 2G7 4Pin 11W ciepłobiała | szt. | 2 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Świetlówka kompaktowa G23 2-pin 11W | szt. | 2 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Świetlówki liniowe 18W T8 G13 barwa ciepła | szt. | 100 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Świetlówki liniowe 36W T8 G13 barwa ciepła | szt. | 150 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Świetlówki liniowe 54W TL5 HO barwa ciepła | szt. | 50 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Świetlówki liniowe 58W T8 G13 barwa ciepła | szt. | 50 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Termokurczka Ø4mm 1mb czerwona lub czarna, elastyczna, silikonowa, opakowanie 100szt. | szt. | 20 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Taśma izolacyjna 19mm x 20m | szt. | 13 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Wentylator biurkowy150mm o mocy 15W,zasilanie sieciowe, posiadający stabilną podstawę,3 śmigła, obrotową głowicę, regulację kąta nachylenia, dwie prędkości, możliwość demontażu osłony | szt. | 5 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Wentylator kanałowy ścienny fi100 | szt. | 5 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Wentylator kanałowy ścienny fi150 | szt. | 5 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Wkładki topikowe 10A BiWts DII GF | szt. | 10 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Wkładki topikowe 6A BiWts DII GF | szt. | 10 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Wkładki topikowe 20A BiWts DII GF | szt. | 10 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Wkładki topikowe 25A BiWts DII GF | szt. | 10 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Włącznik instalacyjny p/t Akcent | szt. | 30 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Wyłącznik elektryczny pojedynczy, bez konieczności stosowania ramki, podłączenie przewodów na zaciski gwintowe, napięcie 250V, obciążalność 10A | szt. | 20 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Wyłącznik elektryczny podwójne, bez konieczności stosowania ramki, podłączenie przewodów na zaciski gwintowe, napięcie 250V, obciążalność 10A | szt. | 20 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Wtyczki elektryczne jednofazowe z uziemieniem, kątowe | szt. | 20 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Zapłonniki S10 4-80W | szt. | 50 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Zapłonniki S2 4-65W | szt. | 50 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Żarówki LED E27 6W | szt. | 15 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Żarówki LED E27 8W | szt. | 15 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Żarówki LED E27 12W | szt. | 15 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Żarówki LED E27 15W | szt. | 15 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Żarówki wysokotemperaturowe25W | szt. | 10 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Żarówki wysokotemperaturowe 40W | szt. | 20 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Żarówki wysokotemperaturowe 60W | szt. | 40 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Żarówki wysokotemperaturowe 75W | szt. | 40 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Żarówki wysokotemperaturowe 100W | szt. | 20 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Żarniki halogenowe 60W | szt. | 20 |  |  |  |  | |  |  |
| **RAZEM** | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Podpis** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ................................................. | | | |