Zał. nr 3 do Zaproszenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Urządzenia nr 1 – dzierżawa 10 sztuk

## Minimalne parametry dla urządzeń drukujących:

|  |  |
| --- | --- |
| **Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni** | 20 kopii/minutę |
| **Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni** | 10 kopii/minutę |
| **Prędkość w dupleksie A4 w czerni** | 20 kopii/minutę |
| **Rozdzielczość kopiowania (dpi)** | 400 x 400 dpi |
| **Format oryginału** | A5 - A3 |
| **Powiększenie** | 25­-200% |
| Rozdzielczość drukowania (dpi) | 400 x 400 dpi |
| Funkcje drukowania | Bezpośredni wydruk plików PCL; PS; TIFF; XPS; PDF;  DOCX; XLSX; PPTX; |
| **Prędkość skanowania w kolorze** | 30 obrazów/min. |
| **Prędkość skanowania w czerni** | 40 obrazów/min. |
| **Rozdzielczość skanowania (dpi)** | 400 x 400 dpi |
| **Tryby skanowania** | Skanowanie do e-mail Skanowanie do FTP Skanowanie do skrzynki użytkownika Skanowanie do USB Skanowanie sieciowe TWAIN |
| **Formaty plików** | TIFF; PDF; JPEG; XPS; |
| **Funkcjonalność skrzynek użytkownika** | Bezpieczny druk Druk szyfrowanych PDF |
| **pamięć systemu (MB)** | 1024 MB |
| **dysk twardy (GB)** | 100 GB |
| **interfejsy** | 10Base-T/100Base-T/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 |
| **Protokoły sieciowe** | TCP/IP (IPv4/IPv6) |
| **Automatyczny podajnik dokumentów** | Do 100 oryginałów; A6-A3; 35-163 g/m² |
| **Gramatura papieru (g/m²)** | 70-180 g/m² |
| **Standardowe podajniki papieru** | Taca 1: 500 arkuszy, A5 - A3 Taca 2: 500 arkuszy, A5 - A3 Podajnik boczny: 100 arkuszy, A6-A3 |
| **Automatyczny druk dwustronny** | A5-A3; 60-150 g/m² |
| **Rok produkcji** | Nie starsze niż 2010r. |

## Urządzenia nr 2 – dzierżawa 3 sztuk

## Minimalne parametry dla urządzeń drukujących:

|  |  |
| --- | --- |
| **Prędkość druku / kopiowania A4** | 20 stron/minutę |
| **Rozdzielczość kopiowania** | 400 x 400 dpi |
| **Format oryginału** | A5- A4 |
| **Powiększenie** | 25 - 200% |
| **Funkcje kopiowania** | Drukowanie dwustronne; 2na1; 4na1 |
| **Rozdzielczość drukowania (dpi)** | 600 x 600 dpi |
| **Język opisu strony** | PostScript 3, PCL6 |
| **Prędkość skanowania w kolorze** | 5 skanów/minutę |
| **Prędkość skanowania w czerni** | 15 skanów/minutę |
| **Rozdzielczość skanowania (dpi)** | 400 x 400 dpi |
| **Tryby skanowania** | Sieciowy TWAIN Skan WIA Skan do USB |
| **Standardowa pamięć systemu** | 64 MB |
| **Standardowe interfejsy** | 10-Base-T / 100-Base-TX Ethernet; USB 2.0; |
| **Protokoły sieciowe** | TCP/IP (IPv4 / IPv6) |
| **Automatyczny podajnik dokumentów** | 50 oryginałów; 64 - 90 g/m² |
| **Rozmiar papieru** | A5 - A4 |
| **Gramatura papieru** | 70 - 150 g/m² |
| **Pojemność papieru** | 300 arkuszy, |
| **Rok produkcji** | Nie starsze niż 2010r. |