**Kosztorys ofertowy Załącznik nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Charakterystyka przedmiotu zamówienia** | **J. m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT** | | **Wartość brutto** | **Producent /Marka** |
| **%** | **Wartość** |
| 1. | Roleta poliestrowa | Tkanina poliestrowa gramatura min. 175g/m2 posiadająca stosowne atesty higieniczne, bezinwazyjny montaż rolety w kasecie i prowadnicach montowanych bezpośrednio na skrzydle okna do listew przyszybowych, prowadnice wykonane z aluminium, mechanizm łańcuszkowy samohamujący, możliwość zatrzymania rolety w dowolnym miejscu. Kolor wg próbnika. | szt. | 226 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Roleta poliestrowa, zaciemniająca | Tkanina poliestrowa , zaciemniająca, podgumowana, gramatura min. 280g/m2 posiadająca stosowne atesty higieniczne, bezinwazyjny montaż rolety w kasecie i prowadnicach montowanych bezpośrednio na skrzydle okna do listew przyszybowych, prowadnice wykonane z aluminium, mechanizm łańcuszkowy samohamujący, możliwość zatrzymania rolety w dowolnym miejscu. Kolor wg próbnika. | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | |  |  |  |  |  |  |  |

**2)** Dostawa przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Szpital obejmuje w szczególności: pomiar, sprzedaż rolet, transport, rozładunek, wniesienie i montaż rolet.

**3)** Miejsce montażu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr sali | Przybliżona szerokość rolety | Przybliżona wysokość rolety | ilość |  |  |  |  |  |  |
| POK.5 | 900 mm- 1000mm | 900 mm- 1000 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
| PROFESOR | 900 mm- 1000mm | 900 mm- 1000 mm | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 900 mm- 1000mm | 900 mm- 1000 mm | 3 |  |  |  |  |  |  |
| DYŻURKA | 600 mm- 700 mm | 900 mm- 1000 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1400 mm- 150 mm | 650 mm- 750 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SALA 1 | 500 mm- 600mm | 1650 mm- 1750 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
| SALA WC 327 | 600 mm- 70 mm | 1000 mm- 1100 mm | 4 |  |  |  |  |  |  |
| SALA 10 | 900 mm- 1000mm | 900 mm- 1000 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
| SALA 11 | 900 mm- 1000mm | 900 mm- 1000 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
| SALA 12 | 900 mm- 1000mm | 900 mm- 1000 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
| SALA 363 | 400 mm – 500 mm | 900 mm- 1100 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 900 mm- 1000mm | 600 mm- 700 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **GINEKOLOGIA** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POK 139 | 500 mm- 600 mm | 1450mm-1550mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1200mm-1300 mm | 550 mm- 650 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| DYŻURKA | 500 mm- 600 mm | 1450mm-1550mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1200mm-1300 mm | 550 mm- 650 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| KUCHNIA | 500 mm- 600 mm | 1450mm-1550mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1200mm-1300 mm | 550 mm- 650 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| GAB LEKARSKI 2 | 500 mm- 600 mm | 1450mm-1550mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1200mm-1300 mm | 550 mm- 650 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SALA 125 A/B | 500 mm- 600 mm | 1450mm-1550mm | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1200mm-1300 mm | 550 mm- 650 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
| SALA 124 A/B | 500 mm- 600 mm | 1450mm-1550mm | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1200mm-1300 mm | 550 mm- 650 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
| POK ZABIEGOWY | 500 mm- 600 mm | 1450mm-1550mm | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1200mm- 1300mm | 550 mm- 650 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KARDIOLOGIA** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GAB LEKARSKI | 900mm- 1000mm | 550 mm- 650 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 900mm- 1000mm | 1000mm- 1100mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SALA 13 | 900mm- 1000mm | 550 mm- 650 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 900mm- 1000mm | 1000mm- 1100mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| DYŻURKA | 900mm- 1000mm | 550 mm- 650 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 900mm- 1000mm | 1000mm- 1100mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| OINK | 500mm- 600mm | 1200mm- 1300mm | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 500mm- 600mm | 750mm- 850mm | 4 |  |  |  |  |  |  |
| SALA 16 | 500mm- 600mm | 1200mm- 1300mm | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 500mm- 600mm | 750mm- 850mm | 4 |  |  |  |  |  |  |
| SALA 17 | 500mm- 600mm | 1200mm- 1300mm | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 500mm- 600mm | 750mm- 850mm | 4 |  |  |  |  |  |  |
| SALA 17 | 500mm- 600mm | 1200mm- 1300mm | 4 |  |  |  |  |  |  |
| **ORTOPEDIA** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | 500mm- 600mm | 1450mm- 1550mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1150mm- 1250mm | 550mm- 650mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 240 | 500mm- 600mm | 1450mm- 1550mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1150mm- 1250mm | 550mm- 650mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 241 | 500mm- 600mm | 1450mm- 1550mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1150mm- 1250mm | 550mm- 650mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 247 | 500mm- 600mm | 1450mm- 1550mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1150mm- 1250mm | 550mm- 650mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 237 | 1300mm-1400mm | 750mm- 800mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 500mm- 600mm | 1400mm- 1500mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 234 | 1150mm- 1250mm | 550mm- 650mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 500mm- 600mm | 1200mm- 1300mm | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1150mm- 1250mm | 550mm- 650mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **REHABILITACJA** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | 500mm-600mm | 1250mm- 1350mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1100mm- 1200mm | 550mm- 650mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 254 | 500mm-600mm | 1250mm- 1350mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1100mm- 1200mm | 550mm- 650mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 255 | 500mm-600mm | 1250mm- 1350mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1100mm- 1200mm | 550mm- 650mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 256 | 500mm-600mm | 1250mm- 1350mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1100mm- 1200mm | 550mm- 650mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 224B | 500mm-600mm | 1250mm- 1350mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1100mm- 1200mm | 550mm- 650mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 224A | 500mm-600mm | 1250mm- 1350mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1100mm- 1200mm | 550mm- 650mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 225 | 500mm-600mm | 1250mm- 1350mm | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1100mm- 1200mm | 550mm- 650mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 525 | 500mm-600mm | 1250mm- 1350mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1100mm- 1200mm | 550mm- 650mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 251 | 500mm-600mm | 1250mm- 1350mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1100mm- 1200mm | 550mm- 650mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 227 | 500mm-600mm | 1250mm- 1350mm | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1100mm- 1200mm | 550mm- 650mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 228 | 500mm-600mm | 1250mm- 1350mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1100mm- 1200mm | 550mm- 650mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 500mm-600mm | 1250mm- 1350mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1100mm- 1200mm | 550mm- 650mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 233 | 500mm-600mm | 1250mm- 1350mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1100mm- 1200mm | 550mm- 650mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OIT** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GL | 500mm-600mm | 1250mm- 1350mm | 4 |  |  |  |  |  |  |
| SALA 2A | 500mm-600mm | 1250mm- 1350mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
| SIT | 500mm-600mm | 1250mm- 1350mm | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DERMATOLOGIA** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | 400mm- 500mm | 1150mm- 1250mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000mm- 1100mm | 550mm- 650mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 363 | 400mm- 500mm | 1150mm- 1250mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000mm- 1100mm | 550mm- 650mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 329A | 400mm- 500mm | 1150mm- 1250mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000mm- 1100mm | 550mm- 650mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 329B | 400mm- 500mm | 1150mm- 1250mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000mm- 1100mm | 550mm- 650mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 330A | 400mm- 500mm | 1150mm- 1250mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000mm- 1100mm | 550mm- 650mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 330B | 400mm- 500mm | 1150mm- 1250mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000mm- 1100mm | 550mm- 650mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 332 | 400mm- 500mm | 1150mm- 1250mm | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000mm- 1100mm | 550mm- 650mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 333 | 400mm- 500mm | 1150mm- 1250mm | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000mm- 1100mm | 550mm- 650mm | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **GASTROLOGIA** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 | 500mm-600mm | 1250mm- 1350mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1100mm- 1200mm | 400mm- 500mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 353 | 500mm-600mm | 1250mm- 1350mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1100mm- 1200mm | 400mm- 500mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 339 | 500mm-600mm | 1250mm- 1350mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1100mm- 1200mm | 400mm- 500mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OKULISTYKA** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| laser | 500mm-600mm | 1450mm- 1550mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
| gabinet | 500mm-600mm | 1450mm- 1550mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
| sekretariat | 500mm-600mm | 1450mm- 1550mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 500mm-600mm | 1450mm- 1550mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 500mm-600mm | 1450mm- 1550mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 500mm-600mm | 1450mm- 1550mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 500mm-600mm | 1450mm- 1550mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
| nie wchodzić | 500mm-600mm | 1450mm- 1550mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
| zegar P | 500mm-600mm | 1450mm- 1550mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
| zegar L | 500mm-600mm | 1450mm- 1550mm | 2 |  |  |  |  |  |  |

**Przed dostawą i montażem rolet należy dokonać pomiaru na miejscu.**

*Podpis osoby upoważnionej do*

*reprezentowania Wykonawcy*