Wycena - Wykonywanie usługi polegającej na utrzymaniu w stałej sprawności technicznej i zapewnieniu bezpiecznej eksploatacji dźwigów osobowych i towarowych (łącznie 9 dźwigów znajdujących się na terenie szpitala w budynkach nr 16, 35, 90, Izba Przyjęć), w tym wykonaniu obowiązkowych przeglądów okresowych, miesięcznych, zgodnie z aktualnymi przepisami i poziomem wiedzy technicznej.

*Wycena za cały 2 lata ustawodawczej konserwacji dźwigów tj. na okres* 24 miesięcy począwszy od 01.01.2021 do 31.12.2022r.

*Płatność w 24 równych ratach (miesięcznie).*

**MIESIĘCZNIE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Rodzaj urządzenia** | **Typ urządzenia** | **Nr fabryczny** | **Nr ewid. WDT** | **typ** | **Lokalizacja (nr rej. adres, nr budynku )** | **Wynik ostatniego badania** | **Cena netto** | **VAT** | **Cena brutto** |
| 1 | Dźwig osobowy  Wytwórca: LIFT PROFIL | elektryczny | 412940 | 3-51-10914 | (51) DT  Rok prod.: 2017  Udźwig: 1,05t  Wersja montażowa:5/5 | Bud. Nr 16 | pozytywny |  |  |  |
| 2 | Dźwig osobowy  Wytwórca: „Monitor Polska” Sp z o.o. | hydrauliczny | 148876 | 3-51-10366 | (51) DT  Rok prod.: 2015  Udźwig: 1,6t  Wersja montażowa:2/2 | Izba Przyjęć | pozytywny |  |  |  |
| 3 | Dźwig osobowy  Wytwórca: Thyssen Krupp Elewator Sp. Z o.o. | elektryczny | TKE/307/08 | 3-51-07802 | (51) DT  Rok prod.: 2008  Udźwig: 1,6t  Wersja montażowa:7/7 | Bud. Nr 90 | pozytywny |  |  |  |
| 4 | Dźwig osobowy  Wytwórca: Thyssen Krupp Elewator Sp. Z o.o. | elektryczny | TKE/306/08 | 3-51-07830 | (51) DT  Rok prod.: 2008  Udźwig: 1,6t  Wersja montażowa:7/7 | Bud. Nr 90 | pozytywny |  |  |  |
| 5 | Dźwig osobowy  Wytwórca: Thyssen Krupp Elewator Sp. Z o.o. | elektryczny | TKE/308/08 | 3-51-07803 | (51) DT  Rok prod.: 2008  Udźwig: 0,45t  Wersja montażowa:7/7 | Bud. Nr 90 | pozytywny |  |  |  |
| 6 | Dźwig towarowy  Wytwórca: Lift Service S.A. Lublin | elektryczny | E00-483 | 3-51-02296 | (51) DT  Rok prod.: 2000  Udźwig: 1,0t  Wersja montażowa:2/2 | Bud. Nr 90. Centr. Steryliz | pozytywny |  |  |  |
| 7 | Dźwig osobowy  Wytwórca: GMV Martini SPA | hydrauliczny | Z1500833ORH | 3-51-10333 | (51) DT  GL-TML 1600  Rok prod.: 2015  Udźwig: 1,6t  Wersja montażowa:4/4 | Bud. Nr 35 | pozytywny |  |  |  |
| 8 | Dźwig towarowy mały  Wytwórca: FUD Bolęcin | elektryczny | 59001 | 3-53-00918 | (53) DM  Rok prod.: 1999  Udźwig: 0,25t  Wersja montażowa:2/2 | Bud. Nr 90. Żywnościowy | pozytywny |  |  |  |
| 9 | Dźwig towarowy mały  Wytwórca: FUD Bolęcin | PRD G-250 elektryczny | 59823 | 3-51-00944 | (53) DM  Rok prod.: 1999  Udźwig: 0,25t  Wersja montażowa:2/2 | Bud. Nr 90. Apteka | pozytywny |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SUMA za 1 MC |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wycena obowiązkowych pomiarów oporności izolacji i skuteczności ochrony urządzenia  **9 sztuk dźwigów za 24 mc** | |  |  |  |
|  |  | SUMA za 24 MC |  |  |  |

**W tym miejscu proszę wycenić usługę za pojedyncze przypadki przyjazdu:**

Kolorem czerwonym są oznaczone DŹWIGI **(są to te same dźwigi co powyżej)**, które służą do poruszania się między Tymczasowym Oddziałem Zakaźnym, obsługa pacjentów CHORYCH NA COVID – 19 (W przypadku wezwania do windy obsługującej TOZ konieczne jest wdrożenie dodatkowych zasad bezpieczeństwa dla pracowników serwisu. Dodatkowym wymogiem dotyczącym obsługi takiego rodzaju wezwania, jest obecność dwóch osób podczas usuwania awarii gdzie jeden z pracowników pozostaje w strefie czystej, a drugi udaje się na 4 piętro bud. Nr 90 gdzie zostaje wyposażony przez Zamawiającego w środki ochrony osobistej. Obaj pracownicy musza pozostawać w stałej łączności, najlepiej przez telefon komórkowy i słuchawki (należy je umieścić pod kombinezonem). Po usunięciu awarii pracownik wychodzący ze strefy brudnej musi poddać się dekontaminacji oraz wziąć prysznic).

Podana cena będzie za awaryjną obsługę, szacunkowo przyjętych 8 przyjazdów:

***4 przyjazdy w dni powszednie po godzinie 15:00***,

***4 przyjazdy w soboty, niedziele i święta***].

Na tę chwilę Utworzony jest Tymczasowy Oddział Zakaźny COVID – 19. W przypadku zaprzestania działalności Tymczasowego Oddziału Zakaźnego obsługa wind wchodzi w tryb standardowy – o czym zostanie poinformowany wykonawca drogą e-mailową.

Zamawiający zastrzega sobie prawo, w przypadku potrzeb, wznowienia działalności Tymczasowego Oddziału Zakaźnego na wskazanych zasadach.

**Wycena za pojedynczy przyjazd**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Rodzaj urządzenia** | **Typ urządzenia** | **Nr fabryczny** | **Nr ewid. WDT** | **typ** | **Lokalizacja (nr rej. adres, nr budynku )** | **Wynik ostatniego badania** | **Cena netto** | **VAT** | **Cena brutto** |
| 2 | Dźwig osobowy  Wytwórca: „Monitor Polska” Sp z o.o. | hydrauliczny | 148876 | 3-51-10366 | (51) DT  Rok prod.: 2015  Udźwig: 1,6t  Wersja montażowa:2/2 | Izba Przyjęć | pozytywny |  |  |  |
| 3 | Dźwig osobowy  Wytwórca: Thyssen Krupp Elewator Sp. Z o.o. | elektryczny | TKE/307/08 | 3-51-07802 | (51) DT  Rok prod.: 2008  Udźwig: 1,6t  Wersja montażowa:7/7 | Bud. Nr 90 | pozytywny |  |  |  |